{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["家具类"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"家具类","index":0,"n_rows":33,"n_cols":10,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,5],[2,0,2,5],[18,5,19,5],[24,1,25,1],[24,5,25,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["办公家具需求清单"]
["序号","名称","规格(mm)","单位","数量","说明"]
["家具类"]
[1,"沙发","2000W*790D*790H","张",2,"1、表面：优质布艺,表面光泽好透气强、柔软并富有韧性；\n2、海绵：抽检报告结果中其表观密度座面≥46kg/m³；回弹性能≥45%；压缩永久变形≤3.9%，安全性能：符合要求。\n3、框架：实木框架，材质坚硬、刚性强、防腐、防虫。",null,"  "]
[2,"茶几","φ800*700H","张",2,"1、基材：优质刨花板，符合国际E1及环保标准，原材料树种一致，经过防潮、防腐、防虫的化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，握钉力测试达到国家标准；2、烤漆台面：采用环保油漆三底两面喷烤工艺，确保产品环保、光泽、平滑。\n3、五金配件：采用优质五金配件，并作防锈处理。                                         3、白蜡木桌脚",null,null," "]
[3,"休闲椅","ø85*95*44/86H","张",4,"1、表面：优质布艺,表面光泽好透气强、柔软并富有韧性；\n2、海绵：高密高弹海绵，回弹性佳，软硬适中，回弹好不变形；\n3、脚架：钢制脚架。"]
[4,"洽谈桌","φ800*700H","张",3,"1、基材：优质刨花板，符合国际E1及环保标准，原材料树种一致，经过防潮、防腐、防虫的化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，握钉力测试达到国家标准；2、烤漆台面：采用环保油漆三底两面喷烤工艺，确保产品环保、光泽、平滑。\n3、五金配件：采用优质五金配件，并作防锈处理。                                         3、白蜡木桌脚"]
[5,"洽谈椅","55*65*45/80H","张",12,"1、表面：优质布艺,表面光泽好透气强、柔软并富有韧性；\n2、海绵：抽检报告结果中其表观密度座面≥46kg/m³；回弹性能≥45%；压缩永久变形≤3.9%，安全性能：符合要求。\n3、脚：实木脚架。"]
[6,"展柜","定制","米",{"v":5.4,"d":"5"},"1、基材：优质刨花板，符合国际E1及环保标准，原材料树种一致，经过防潮、防腐、防虫的化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，握钉力测试达到国家标准；2、烤漆台面：采用环保油漆三底两面喷烤工艺，确保产品环保、光泽、平滑。\n3、五金配件：采用优质五金配件，并作防锈处理。                                         "]
[7,"展示柜","2000W*450D*2200H","张",1,"1、面材：采用优质MFC板贴面，耐磨、耐脏、耐高温，颜色多样供选；\n2、基材：优质刨花板，符合国际E1及环保标准，原材料树种一致，经过防潮、防腐、防虫的化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，握钉力测试达到国家标准。\n3、封边：采用优质PVC封边条。\n4、五金配件：采用国产优质五金配件。",null,null," "]
[8,"洽谈玄关柜桌","1200W*350D*900H","张",1,"1、面材：采用优质MFC板贴面，耐磨、耐脏、耐高温，颜色多样供选；\n2、基材：优质多层实木板，符合国际E1及环保标准，原材料树种一致，经过防潮、防腐、防虫的化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，握钉力测试达到国家标准。\n3、封边：采用优质PVC封边条。\n4、五金配件：采用国产优质五金配件。"]
[9,"沙发","单人位","张",8,"1、表面：优质布艺,表面光泽好透气强、柔软并富有韧性；\n2、海绵：高密高弹海绵，回弹性佳，软硬适中，不易变形；\n3、框架：实木框架，材质坚硬、刚性强、防腐、防虫永不变形。\n4、油漆：采用环保油漆五底三面工艺，确保产品环保、光泽、平滑、纹理清晰。",{"$nulls":3}," "]
[10,"茶几","600W*600D*560H","张",5,"1.全实木榉木具有硬度高，密度大，承受力强，选材无结疤，腐朽等现象。\n2、面漆：采用“大宝”或同等级优质油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量≤235g/L，苯含量未检出，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出，游离甲醛含量≤6mg/kg  符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料  水性木器涂料总有害物质限量》标准。\n3、底漆：采用“大宝”或同等级优质油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量≤235g/L，苯含量未检出，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出；符合GB 24410-2009《室内装饰装修材料  水性木器涂料总有害物质限量》标准。"]
[11,"边柜","1400W*400D*1100H","张",2,"1、面材：采用优质MFC板贴面，耐磨、耐脏、耐高温，颜色多样供选；\n2、基材：优质刨花板，符合国际E1及环保标准，原材料树种一致，经过防潮、防腐、防虫的化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，握钉力测试达到国家标准。\n3、封边：采用优质PVC封边条。\n4、五金配件：采用国产优质五金配件。"]
[12,"班台","2200W*1780D*760H","张",2,"1、面材：采用优质MFC板贴面，耐磨、耐脏、耐高温，颜色多样供选；\n2、基材：优质刨花板，符合国际E1及环保标准，原材料树种一致，经过防潮、防腐、防虫的化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，握钉力测试达到国家标准。\n3、封边：采用优质PVC封边条。\n4、五金配件：采用国产优质五金配件。"]
[13,"文件柜","2400W*400D*2000H","组",3,"1、面材：采用优质MFC板贴面，耐磨、耐脏、耐高温，颜色多样供选；\n2、基材：优质刨花板，符合国际E1及环保标准，原材料树种一致，经过防潮、防腐、防虫的化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，握钉力测试达到国家标准。\n3、封边：采用优质PVC封边条。\n4、五金配件：采用国产优质五金配件。"]
[14,"班椅","常规","张",3,"1、表面：优质黑色牛皮面料,皮面光泽好透气强、柔软并富有韧性；\n2、海绵：高密高弹海绵，回弹性佳，软硬适中，压缩永久变型率小，表面带有保护面，不易变形；\n3、气杆：采用优质升降气压棒，升降灵活、静音，经每10秒/次测试确保30万次无损；\n4.脚架：脚架为优质金属五星脚架，受力均匀，坚固耐用，弧度流畅，线条利落，依据人体工学原理设计。"]
[15,"沙发\n（1+3人位）","单人位1100W*860D*810H\n三人位\n2100W*860D*810H","组",3,"1、表面：优质黑色牛皮,皮面光泽好透气强、柔软并富有韧性\n2、海绵：抽检报告结果中其表观密度座面≥46kg/m³；回弹性能≥45%；压缩永久变形≤3.9%，安全性能：符合要求。\n3、框架：实木框架，材质坚硬、刚性强，防腐、防虫。"]
[16,"长茶几","1200W*600D*430H","张",3,"1、板材：优质10mm钢化玻璃黑色烤漆贴面，耐磨、耐脏、耐高温；\n2、封边：优质铝合金金属边条，厚度为2mm，边口整齐无锯齿；\n3、脚架：高档不锈钢，表面静电喷涂处理，壁厚≥2.0mm。金属脚架，经防锈、抗氧化处理工序； "]
[17,"方茶几","600W*600D*430H","张",3]
[18,"茶水柜","800W*400D*850H","个",3,"1、面材：采用优质MFC板贴面，耐磨、耐脏、耐高温，颜色多样供选；\n2、基材：优质刨花板，符合国际E1及环保标准，原材料树种一致，经过防潮、防腐、防虫的化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，握钉力测试达到国家标准。\n3、封边：采用优质PVC封边条。\n4、五金配件：采用国产优质五金配件。"]
[19,"会议桌","4800W*1600D*760H","张",1,"1、面材：采用不低于0.6mm厚AAA级小山纹胡桃木木皮，实木封边木，皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。\n2、基材：采用E1级绿色环保中密度纤维板游离甲醛释放量均达E1级标准。\n3、油漆：采用环保油漆五底三面工艺，确保产品环保、光泽、平滑、纹理清晰。\n4、五金配件：采用优质五金配件，并作防锈处理。"]
[20,"休闲圆桌","Φ800*720H","张",2,"1、面材：采用优质MFC板贴面，耐磨、耐脏、耐高温，颜色多样供选；\n2、基材：优质刨花板，符合国际E1及环保标准，原材料树种一致，经过防潮、防腐、防虫的化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，握钉力测试达到国家标准。\n3、封边：采用优质PVC封边条。\n4、五金配件：采用国产优质五金配件。脚架：脚架为优质实木脚架，受力均匀，坚固耐用，弧度流畅，线条利落，依据人体工学原理设计。"]
[21,"休息椅","常规","张",8,"1、表面：优质布艺，透气强、柔软并富有韧性；\n2、海绵：抽检报告结果中其表观密度座面≥46kg/m³；回弹性能≥45%；压缩永久变形≤3.9%，安全性能：符合要求。\n3.脚架：脚架为优质实木脚架，受力均匀，坚固耐用，弧度流畅，线条利落，依据人体工学原理设计。"]
[22,"组合书架","3600W*350D*2000H","组",1,"1、面材：采用优质MFC板贴面，耐磨、耐脏、耐高温，颜色多样供选；\n2、基材：优质刨花板，符合国际E1及环保标准，原材料树种一致，经过防潮、防腐、防虫的化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，握钉力测试达到国家标准。\n3、封边：采用优质PVC封边条。\n4、五金配件：采用国产优质五金配件。导轨：抽检报告结果中其金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥150小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级。"]
[23,null,"1240W*350D*2000H","组",1]
[24,"会议桌","2400W*1200D*750H","张",1,"、面材：采用优质MFC板贴面，耐磨、耐脏、耐高温，颜色多样供选；\n2、基材：优质刨花板，符合国际E1及环保标准，原材料树种一致，经过防潮、防腐、防虫的化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，握钉力测试达到国家标准。\n3、封边：采用优质PVC封边条。\n4、五金配件：采用国产优质五金配件。"]
[25,"茶水柜","800W*400D*800H","组",1,"、面材：采用优质MFC板贴面，耐磨、耐脏、耐高温，颜色多样供选；\n2、基材：优质刨花板，符合国际E1及环保标准，原材料树种一致，经过防潮、防腐、防虫的化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，握钉力测试达到国家标准。\n3、封边：采用优质PVC封边条。\n4、五金配件：采用国产优质五金配件。导轨：抽检报告结果中其金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥150小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级。"]
[26,"打印机柜","1200W*500D*800H","组",1,"、面材：采用优质MFC板贴面，耐磨、耐脏、耐高温，颜色多样供选；\n2、基材：优质刨花板，符合国际E1及环保标准，原材料树种一致，经过防潮、防腐、防虫的化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，握钉力测试达到国家标准。\n3、封边：采用优质PVC封边条。\n4、五金配件：采用国产优质五金配件。"]
[27,"展示柜","2400W*350D*2000H","组",1,"、面材：采用优质MFC板贴面，耐磨、耐脏、耐高温，颜色多样供选；\n2、基材：优质刨花板，符合国际E1及环保标准，原材料树种一致，经过防潮、防腐、防虫的化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，握钉力测试达到国家标准。\n3、封边：采用优质PVC封边条。\n4、五金配件：采用国产优质五金配件。导轨：抽检报告结果中其金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥150小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级。"]
[28,"隔断柜","1200W*400D*1180H","组",2,"、面材：采用优质MFC板贴面，耐磨、耐脏、耐高温，颜色多样供选；\n2、基材：优质刨花板，符合国际E1及环保标准，原材料树种一致，经过防潮、防腐、防虫的化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，握钉力测试达到国家标准。\n3、封边：采用优质PVC封边条。\n4、五金配件：采用国产优质五金配件。导轨：抽检报告结果中其金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥150小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级。"]
[29,"沙发\n（3人位）","2050W*920D*820H","张",1,"1、表面：优质黑色牛皮,皮面光泽好透气强、柔软并富有韧性\n2、海绵：抽检报告结果中其表观密度座面≥46kg/m³；回弹性能≥45%；压缩永久变形≤3.9%，安全性能：符合要求。\n3、框架：实木框架，材质坚硬、刚性强，防腐、防虫。"]
[30,"长茶几","1400W*700D*450H","个",1,"1、面材：采用不低于0.6mm厚AAA级乌金木木皮，实木封边木，皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。木皮：抽检报告结果中其厚度≥0.6mm,木皮宽度≥300mm,木材含水率≤8.5%，甲醛释放量≤0.1mg/L。\n2、基材：采用E1级绿色环保中密度纤维板游离甲醛释放量均达E1级标准。\n3、油漆：采用环保油漆五底三面工艺，确保产品环保、光泽、平滑、纹理清晰。\n4、五金配件：采用优质五金配件，并作防锈处理。"]